Sử dụng loại bóng Led Cree siêu sáng nhập khẩu trực tiếp của USA cho độ bền lâu dài.

Có các màu độc lập : Đỏ, xanh lá, xanh dương, và màu vàng nắng.

Chất liệu vỏ : Hợp kim nhôm được đúc nguyên khối,cứng cáp chống chịu va đập cực tốt mà vỏ thường không làm được,sơn tĩnh điện bên ngoài.không bị bong sơn từng mảng như những dòng Par Led trên thị trường

Có nhôm tản nhiệt dày,tản nhiệt nhanh,quạt làm mát to.

Dây nguồn 100% bằng đồng, dùng lâu không bị mục dây không bị oxy hóa.

Bóng sáng hơn tuổi thọ bóng led cao lên đến 100.000 giờ

Có 3 chế độ chạy:Chạy tự động, cảm biến theo nhạc, chạy theo tín hiệu DMX.

Được tặng kèm móc hợp kim theo đèn

Bảo hành 30 tháng ,bóng bảo hành mãi mãi

Mã tem điện tử giúp cho khách hàng có thể kiểm tra thông tin thời gian bảo hành một cách chi tiết công khai khi mua sản phẩm bên SVT

* THÔNG SỐ SẢN PHẨM
* Điện áp: AC 90-240V, 50-60Hz

Công suất tiêu thụ: 300 W

Công suất bóng : 20 x 12W.

Số kênh DMX : 8CH

Kích thước: 25 x 25 x 36 cm

Trọng lượng: 5kg